|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称及型号 | 高像素摄像头自动对焦马达 |
| 产品主要技术性能指标 | 功能：自动对焦  适用画素: 13M |
| 与老产品相比有何改进 （结构、材质、技术、工艺、性能、使用功能） | 随着手机相機像素日漸提高，摄像头自動對焦馬達動態光軸傾斜角規格要求日益嚴格，考虑提升摄像头自动对焦马达能符合高像素應用，本新产品高像素摄像头自动对焦马达具备以下改进：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | 老产品 | 本新产品 | 效用 | | 结构 | 金属材质外壳 | 金屬外殼設置一塑膠外蓋 | 靈活因應馬達高度搭配 | | 设计技术 | 彈片設置於金屬外殼內部 | 彈片設置於金屬外殼以外 | 提供充足彈片設計空間 | | 工艺 | 傳統工藝 | 塑膠外蓋與金屬外殼鉚合 | 塑膠外蓋提供緩衝綿所需貼合面積 | | 性能 | 动态光轴倾斜角：≤0.25∘(15分) | 动态光轴倾斜角：≤0.167∘(10分) | 適配高像素影像品質要求。 | | 使用功能 | 一般規格自動對焦。 | 自動對焦，可移動行程長。 | ，適用於高像素鏡頭程像所需。 | |