|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称及型号 | 薄型化摄像头自动对焦马达 |
| 产品主要技术性能指标 | 功能：自动对焦适用画素: 13M |
| 与老产品相比有何改进（结构、材质、技术、工艺、性能、使用功能） | 随着手机屏幕加大、边框缩小對手機內馬達可用空間的限制，本新产品薄型化摄像头自动对焦马达具备以下改进：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 老产品 | 本新产品 | 效用 |
| 设计技术 | 一般推力設計 | 低馬達高度之磁路設計優化，維持與提升推力表現 | 滿足長行程對焦所需推力 |
| 性能 | 對焦行程250um下，高度3.1~ 3.4mm | 對焦行程250um，僅需H2.9mm低高度 | 適合降低模組高度與高像素應用 |
| 使用功能 |  一般規格自動對焦。 | 自動對焦，可移動行程長。 | 適用於高像素鏡頭成像，與高屏占比、低薄度手機應用。 |

 |